Информационные материалы в виде баннеров должны быть изготовлены на **литом** виниловом полотне плотностью не менее 450 г/м2.

Способ нанесения изображения должен обеспечивать стойкость красок в температурном режиме

 от -40 до +40 градусов по шкале Цельсия в течение не менее 3 месяцев.

Размер изображения должен быть 12,03 м х 4,03 м, вне изображения по периметру необходимо

 оставить фоновое либо белое поле.

После печати необходимо загнуть фоновое/белое поле заподлицо печатного поля на обратную

 сторону полотна и сделать двойной подгиб методом усиленной проварки краев полотна

 со всех четырех сторон, с шириной сварного шва не менее 20 мм, и не более 30 мм. Подгиб пролюверсовать(см. Схему)

Изображение не должно содержать важных элементов (логотипов, телефонов и пр.) вне поля 11,7 м х 3,7 м.

